**Router és switch egyéb beállításai**

(a zölddel írt szövegek példák, oda kerülnek a konkrét adatok)

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname *R1*

Router(config)#exit

Router#

=beállítja az eszköz nevét

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#banner motd *#Tilos az illetéktelen hozzáférés!#*

Router(config)#banner login *#Az eszköz használatához jelszó szükséges!#*

Router(config)#exit

Router#

=napi üzenetet (motd) és belépési üzenetet (login) állít be, az üzenet két speciális karakter közé legyen zárva, ajánlott pl. a kettőskereszt

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface *fastethernet 0/0*

Router(config-if)#description *Ez az interfesz kapcsolodik az internethez*

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router#

=szöveges leírást állít be a fastethernet 0/0 interfészhez, hogy könnyebben megértsük, mi hova kapcsolódik. a működést nem befolyásolja, a konfigurációs fájlban látszik csak

Router>enable

Router#copy running-config startup-config

*vagy*

Router#wr

=elmenti az aktuális beállításokat az újrainduláskor betöltődő indító konfigurációba

Router>enable

Router#show running-config

*vagy*

Router#show startup-config

=megmutatja az aktuális(running) vagy az indító (startup) beállításokat, szóközzel oldalanként, enterrel soronként lehet ugrani, más billentyű megszakítja